**Памятка**

**«Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления»**

В домах с печным отоплением и банях около 50% всех пожаров из-за неисправного состояния печей, труб и небрежной топки. Чтобы избежать беды, необходимо выполнять элементарные правила пожарной безопасности:

1. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи, дымоходов и очистить от сажи;
2. Между печью и деревянными стенами или перегородками нужно оставлять промежуток на всю высоту;
3. Перед топкой должен быть металлический лист размером не менее 50\*70 см;
4. Мебель должна находиться не менее чем в 1,5 м от печи;
5. Чтобы не допустить перекала печи, рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа;
6. Прекращать топить печи необходимо за 2 часа до сна.

Не допускается:

* Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и др. ЛВГЖ;
* Использовать дрова, превышающие размер топки печи;
* Хранить, щепу, опилки, стружку под печей, также сушить белье над печью.
* Оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений).

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 74-20-01, 112

Инструктор противопожарной профилактики

пожарной части Государственной противопожарной службы

ПЧ (поселок Солнечный) филиала казенного

учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория»

по Сургутскому району Е.А. Шибакова