**ПАМЯТКА**

**«Меры пожарной безопасности водителю автотранспортного средства»**

**Основная причина пожаров на автотранспорте – это нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств. Каждый второй пожар в автомобилях происходит из-за замыканий электропроводки, а каждый пятый пожар – вызван неисправностями системы подачи топлива, не последнее место в этом списке занимает курение в машине или непосредственной близости от нее.**

**Уважаемые владельцы транспортных средств!**

**Вот несколько условий предшествующих возникновению пожара на транспортном средстве:**

**- если Вы отдали автомобиль в автосервис, то при его приёмке из ремонта откройте капот и просто принюхайтесь. Бензин, если он течет или подтекает, Вы обнаружите сразу же, самое основное правило- не доверяйте проведение каких-либо работ на Вашем автомобиле неквалифицированном персоналу;**

**- что бы избежать возгорания, регулярно осматривайте систему подачи топлива, проверяйте состояние топливной системы, патрубков, хомутов;**

**- плохой электроконтакт в местах соединения приводит к тому, что проводка начинает плавиться;**

**- при установке автомобильных аудиосистем и сигнализаций автомобилисты пытаются        сэкономить и используют электропроводку низкого качества.**

**Всегда имейте с собой в машине исправный огнетушитель, держите его в легко доступном для себя месте**. **Если Ваш автомобиль загорелся - тут же остановитесь, сообщите о возгорании в пожарную охрану (по телефону «01», или «112» с мобильного телефона) или остановите проезжающих и попросите их связаться с пожарной охраной, возьмите огнетушитель, немного приоткройте капот и направьте огнетушащее вещество в подкапотное пространство. Если огнетушитель не сработал или действие его оказалось не эффективным, для дальнейшего тушения пожара используйте песок и землю. При загорании в салоне автомобиля, по возможности не оставляйте двери и окна открытыми. Тушение пожара необходимо производить через приоткрытую дверь или окно. Открывая дверь автомобиля, прикрывайтесь полотном двери, с целью защиты от возможных выбросов пламени. Если возгорание ликвидировано и есть такая возможность - сорвите провод с клеммы аккумулятора. При разливе бензина необходимо смыть его водой, засыпать придорожным песком, пылью, землей - с целью предотвращения его возгорания.**

**Инструктор по противопожарной профилактике**

**ПЧ (поселок Солнечный) филиала казенного**

**учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория»**

**по Сургутскому району Ю.А. Пустовая**