**ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**С целью предупреждения пожаров и последствий от них, ОНД и ПР (по Сургутскому району) УНД и ПР Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре напоминает о необходимости соблюдения основных требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе:**

1. **При эксплуатации газового оборудования:**
* **з**апрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, на балконах и лоджиях;
* газовые баллоны для бытовых газовых приборов, за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны располагаться вне зданий в пристройках из негорючих материалов на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи;
* пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
1. **При использовании бытовых газовых приборов запрещается:**
* эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
* присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
* проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени.
1. **При эксплуатации печного отопления запрещается:**
* оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
* располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
* применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие жидкости;
* топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
* использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
* перекаливать печи.
1. **При эксплуатации электросетей и электрооборудования запрещается:**
* эксплуатировать электропроводку с видимыми нарушениями изоляции, электрические розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия, имеющие повреждения;
* оставлять без контроля (присмотра) включенные в электрическую сеть электронагревательные и другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания;
* использовать электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты
* обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями);
* при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов

Настоятельно рекомендуется воздержаться от курения в постели, так как существует опасность попадания источника зажигания на поверхность, имеющую способность к тлению. Данное обстоятельство даже без открытого огня может повлечь за собой серьёзную угрозу не только здоровью, но и жизни человека.

1. **При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:**
* применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи, а также открытый огонь и свечи (кроме культовых сооружений);
* уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
* полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
* допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
1. **На территории поселений, городских округов и объектах СОТ запрещается:**
* оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;
* устраивать свалки горючих отходов;
* использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков) под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов;
* запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов.
1. **На объектах и территориях СОТ необходимо:**

Собственниками жилых домов, расположенных на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

1. **Действия при пожаре:**
* Не допускайте паники. Немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона «112»)
* Выведите на улицу детей и престарелых.
* Отключите автоматические выключатели (обесточьте здание).
* Попробуйте тушить огонь водой, первичными средствами пожаротушения, плотной тканью и т. п.
* Закройте окна и форточки. При сильном задымлении немедленно покиньте помещение, прикрыв за собой дверь.
* При выходе из помещения защитите глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-марлевой повязкой, смоченным водой куском ткани или полотенцем.
* Двигайтесь ползком или пригнувшись (внизу меньше дыма).
* Заблаговременно застрахуйте себя, и своё имущество на случай пожара.

**При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:**

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по номерам телефонов:

- **со стационарного телефона: «101», «01».**

- **с мобильного телефона: «112».**

При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию.

1. Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

 **9. Основными причинами пожаров на автотранспорте являются:**

* Неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства;
* Неисправность электрооборудования транспортного средства;
* Попадание искр, раскаленных частиц металла при проведении пожароопасных огневых работ в непосредственной близости от транспортного средства.
* С наступлением холодов увеличивается количество возгораний автомобилей по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Чтобы уберечь автомобиль от пожара, для обогрева двигателя ни в коем случае не используйте самодельные электронагревательные приборы и тем более открытый огонь или паяльную лампу.

 **10. ОНД и ПР (по Сургутскому району) НАПОМИНАЕТ о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности:**

* Запрещается использовать для подогрева автомобиля открытый огонь (костры, факелы, паяльные лампы) и самодельные котлы подогрева;
* Пользоваться открытым источником огня для освещения автомобиля и гаража;
* Подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортном средстве;
* Оставлять без присмотра включенные в сеть электроподогреватели;
* Производить самостоятельный ремонт газовой и топливной аппаратуры автомобиля;
* Производить кузнечные, термические, сварочные, малярные работы, а также промывку деталей с использованием и горючих жидкостей.
* Так же пожарный надзор рекомендует проводить своевременный ремонт электрооборудования и топливной системы своего автомобиля на станциях ТО, для своевременной и успешной ликвидации возможного возгорания автомобиля, укомплектовать автотранспорт огнетушителем.